**Предыстория**

Технологическая база для развития компьютерных сетей была подготовлена прежде всего телеграфами и телетайпами. Однако двухточечная модель связи, используемая в них, была ограниченной, поскольку не позволяла осуществлять прямую связь между любыми двумя произвольными системами, было необходимо физическое соединение. Эта технология также считалась опасной при стратегическом и военном использовании по причине отсутствия альтернативных путей передачи данных в случае нападения противника. Поэтому при разработке компьютерных сетей была разработана концепция децентрализованной сети, прообраз которой возник из любительской радиотехники, где участники сами формировали собственные системы идентификации и адресации.

**Разработка концепции глобальной сети**

В 1962 году американский ученый, Джозеф Ликлайдер, публикует работу «Galactic Network». Благодаря ему появилась первая детально разработанная концепция компьютерной сети. Примерно в это же время Леонард Клейнрок описывает технологию разбиения данных на пакеты и их передачи внутри компьютерной сети. Также Пол Бэран выступает с докладом «On Distributed Communication Networks», в котором описываются фундаментальные свойства современной компьютерной сети:

* Все региональные узлы связи в сети равноправны
* Сообщения передаются в цифровом виде
* Сообщение разбивается на пакеты

**ARPANET**

В 1957 СССР запускает первый искусственный спутник Земли, тем самым получая преимущество в космосе. В США в ответ на это принимают решение создать DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency — агентство передовых оборонных исследовательских проектов).

В самый разгар холодной войны США захотели иметь сеть, которая смогла бы пережить даже ядерную войну. Использовавшиеся в то время телефонные сети не обеспечивали должной стабильности (потеря лишь одного крупного узла могла разделить сеть на изолированные участки).

В 1967 году английский учёный Дональд Дэвис в Национальной физической лаборатории Великобритании, развивая идеи американского разработчика Пола Бэрена, впервые продемонстрировал пакетную коммутацию — изобретение, на основе которого были разработаны все будущие сетевые протоколы Интернета.

В конце 1960-х годов Министерство обороны США заключило ряд контрактов на разработку перспективных технологий, в том числе на проект распределённой вычислительной сети для университетов — ARPANET под руководством Роберта Тейлора и директора DARPA, Лоуренса Робертса.

Первые сообщения через ARPANET, из которой в итоге вырос современный Интернет, были отправлены 29 октября 1969 года.

В декабре 1969 года была создана экспериментальная сеть, соединившая четыре узла:

* Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA)
* Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (UCSB)
* Стэнфордский исследовательский институт (SRI)
* Университет штата Юта

**Стек протоколов TCP/IP**

В 1972 году Роберт Эллиот Кан и Винтон Серф разработали стек протоколов TCP/IP, который стал стандартным для ARPANET и остается фактическим стандартом в современных компьютерных сетях. Набор интернет-протоколов обеспечивает сквозную передачу данных, определяющую, как данные должны пакетироваться, обрабатываться, передаваться, маршрутизироваться и приниматься. Эта функциональность организована в четыре слоя абстракции, которые классифицируют все связанные протоколы в соответствии с объемом задействованных сетей.Стек протоколов TCP/IP включает в себя четыре уровня:

* Прикладной уровень (Application Layer),
* Транспортный уровень (Transport Layer),
* Межсетевой уровень (Сетевой уровень) (Internet Layer),
* Канальный уровень (Network Access Layer).

**Формирование глобальной сети и доменная адресация**

За малым исключением, первые компьютеры подключались напрямую к терминалам и использовались отдельными пользователями, как правило, в том же здании или помещении. Такие сети стали известны как локальные (LAN). Сети, выходящие за рамки локальных, известные как глобальные (WAN), появились в 1950-х годах и были введены в 1960-х. Доменная адресация (Domain Name System, DNS) в современном виде развивается как международный стандарт с 1987 года.

DNS - компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства).

Распределённая база данных DNS поддерживается с помощью иерархии DNS-серверов, взаимодействующих по определённому протоколу.

Основой DNS является представление об иерархической структуре имени и зонах. Каждый сервер, отвечающий за имя, может передать ответственность за дальнейшую часть домена другому серверу (с административной точки зрения — другой организации или человеку), что позволяет возложить ответственность за актуальность информации на серверы различных организаций (людей), отвечающих только за «свою» часть доменного имени.

**Развитие глобальной сети**

Первоначально, как и в случае с предыдущими сетями, система, которая впоследствии должна была превратиться в Интернет, главным образом предназначалась для использования правительством и государственными органами.

Тем не менее, интерес к коммерческому использованию Интернета вскоре стал широко обсуждаемой темой. Хотя коммерческое использование было запрещено, точное определение коммерческого использования было неясным и субъективным.

В 1980-х годах исследования британского учёного Тима Бернерса-Ли в ЦЕРН в Швейцарии привели к созданию Всемирной паутины в результате соединения гипертекстовых документов, связанных между собой гиперссылками, в информационную систему, доступную из любого узла сети. В 1993 был окончательно сформирован первый стандарт HTML - языка разметки гипертекста.

**Коммерческое развитие Интернета**

Вместе с появлением HTML Интернет перестал быть обычным средством связи, передачи сообщений, возникла цельная, взаимосвязанная структура гипертекстовых документов, что дает толчок к использованию интернета коммерческими компаниями, появляются первые веб-сайты. В 1995 был представлен JavaScript, язык, позволивший выполнять динамические преобразования (анимацию и простейшие вычисления) непосредственно “внутри” гипертекстового документа.